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Пошаговая инструкция, как пользоваться огнетушителем:
1. Поднести огнетушитель на минимально возможное и безопасное для тушения пожара расстояние, учитывая, что длина струи огнетушащего вещества составляет 3 м.
1. Сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве.
1. Выдернуть чеку.
1. Направить насадку шланга на очаг возгорания.
1. Нажать курок (рычаг) на огнетушителе.
1. Подождать 3–5 секунд для приведения огнетушителя в готовность.
1. При выходе огнетушащего вещества тушить возгорание.
Для углекислотных огнетушителей дополнительно нужно:
1. Приблизиться с огнетушителем к очагу пожара (возгорания) на расстояние 2–3 метра.
1. Направить раструб на огонь.
1. Снять пломбу и выдернуть предохранительную чеку.
1. Нажать на клавишу рукоятки или открыть запорное устройство до упора (в зависимости от модификации огнетушителя и завода-изготовителя).
1. По окончании тушения пожара (огня) отпустить рычаг (закрыть вентиль).
Во время тушения пожара огнетушитель следует держать вертикально, так как горизонтальное положение не обеспечивает полного использования его заряда.в
1 РОНПР Управления СВАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает: если не удаётся самостоятельно справиться с пожаром, необходимо немедленно позвонить в службу 112.если не удаётся самостоятельно справиться с пожаром, необходимо немедленно позвонить в службу спасения.
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